|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 11 | | | |
| № строки | Команда ассемблера | Машинный код | Состояния регистров |
| 11 | mov ax, @data | B8CC0A | ax=0ACC, ip=0001 |
| 12 | mov ds, ax | 8ED8 | ax=0ACC, ip=0003 |
| 13 | mov A, 32 | C606000020 | Ds=0ACC, ip=0005 |
| 14 | mov B, 0C1h | C6060100C1 | Ip=000A |
| 15 | mov B, 0C1h |  |  |
| 16 | mov D, 21 |  |  |